Laboratorní protokol

YVHB

Stanovení konzistence čerstvého drátkobetonu

Datum: *17. 2. 2023*

Vypracoval: *Ing. Josef Fládr*

Zkouška konzistence podle stupně zhutnění dle ČSN EN 12350-4

Popis zkoušky: *doplňte text*

Použité pomůcky: *doplňte text*

|  |  |
| --- | --- |
| Označení vzorku | **UHPC** |
| výška nádoby (*h*) | 400 | mm |
| pokles (*S1*) |  | mm |
| pokles (*S2*) |  | mm |
| pokles (*S3*) |  | mm |
| pokles (*S4*) |  | mm |
| průměrný pokles (*S*) |  | **mm** |
| stupeň zhutnitelnosti (c) |  |

$$c=\frac{h}{h-S}$$